|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | *Додаток Д ( Е ) довідковий* | | | |
|  | | | | *До ДБН А.2.2-3:2014* | | | |
|  | | | | *затверджений Наказом* | | | |
|  | | | | *Мінрегіонбуду України* | | | |
|  | | | | *від 04.06.2014 № 163* | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
| **Відомість обсягів робіт** | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
| Павільйон шахматистів | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Локальний кошторис 2-1-1 на павільйон шахматистів | | |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |
| 1 | Виготовлення металевих конструкцій | | | т | 0,981 |  | |
| 2 | Монтаж опорних металевих свай з труби квадратної | | | т | 0,284 |  | |
| 3 | Монтаж металевого каркасу (подіум стійки покриття) | | | т | 0,697 |  | |
| 4 | Виготовлення каркасу з дерева під підлоги подіуму | | | м2 | 28 |  | |
| 5 | Улаштування покриттів подіуму дощатих | | | м2 | 28 |  | |
| 6 | Бокова обшивка подіуму дошками | | | м2 | 4 |  | |
| 7 | Полiпшене фарбування деревяних елементів колером  олiйним по дереву | | | м2 | 32 |  | |
| 8 | Грунтування металевих поверхонь за один раз  грунтовкою ГФ-021 | | | м2 | 45 |  | |
| 9 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 | | | м2 | 45 |  | |
| 10 | Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття  з антипiрену ВАНН-1 на горизонтальнi i вертикальнi  поверхнi дерев'яних конструкцiй | | | м2 | 32 |  | |
| 11 | Нанесення вручну в один шар покриття з антикорозiйної  полiмерної композицiї К-9 на горизонтальнi i вертикальнi  поверхнi металевих конструкцiй | | | м2 | 45 |  | |
| 12 | Улаштування покрiвель з полікарбонату | | | м2 | 30 |  | |
| 13 | Монтаж декорацій вертикальних стінових | | | м2 | 17 |  | |
| 14 | Установлення столів з лавкми | | | шт | 6 |  | |
| 15 | Улаштування основи тротуарів зі щебенево-піщаної  суміші при товщині шару 12 см | | | м2 | 40 |  | |
| 16 | Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з  приготуванням піщано-цементної суміші площадок та  тротуарів шириною понад 2 м | | | м2 | 40 |  | |
|  | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Продан Г.  *посада, підпис* | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *посада, підпис* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |