|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Капітальний ремонт спортивного залу в ЗОШ №4 по вул. Шевченка 14 в м. Чернівці |
| 205 20% |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Капітальний ремонт спортивного залу в ЗОШ №4 по вул. Шевченка 14 в м. Чернівці** |
| **Капітальний ремонт спортивного залу в ЗОШ №4 по вул. Шевченка 14 в м. Чернівці** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 1114,129 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 1,89822 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 110,675 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,4 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “10 вересня” 2020 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | ПІДЛОГИ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 1,29 | 293,65293,65 | \_\_-\_\_ -  | 379 | 379 | \_\_-\_\_ -  | 5,9600 -  | 7,69 -  |
| 2 | РН7-2-1 | Розбирання дощатих покриттiв пiдлог | 100м2 | 1,09 | 2615,742615,74 | \_\_-\_\_ -  | 2851 | 2851 | \_\_-\_\_ -  | 53,0900 -  | 57,87 -  |
| 3 | РН7-1-2 | Розбирання лаг з дощок i брускiв | 100м2 | 1,09 | 544,93544,93 | \_\_-\_\_ -  | 594 | 594 | \_\_-\_\_ -  | 11,0600 -  | 12,06 -  |
| *4* | *РН7-2-8* | *Розбирання цементних покриттiв пiдлог* | *100м2* | *1,09* | *3409,86**2753,12* | *656,74**242,33* | *3717* | *3001* | *716**264* | *50,8800**4,0710* | *55,46**4,44* |
| *5* | *РН7-17-6* | *Улаштування бетонної стяжки товщиною**20 мм площею понад 20 м2* | *100м2* | *1,09* | *10057,21**3444,64* | *\_\_-\_\_* *-*  | *10962* | *3755* | *\_\_-\_\_* *-*  | *63,6600* *-*  | *69,39* *-*  |
| *6* | *РН7-17-10**К=16* | *На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки**з важкого бетону додавати до 100 мм* | *100м2* | *1,09* | *28118,85**1740,18* | *\_\_-\_\_* *-*  | *30650* | *1897* | *\_\_-\_\_* *-*  | *32,1600* *-*  | *35,05* *-*  |
| *7* | *РН7-20-1* | *Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та**звукоiзоляцiї з плит або матiв**мiнераловатних або скловолокнистих* | *100м2* | *1,09* | *13978,59**2144,75* | *\_\_-\_\_* *-*  | *15237* | *2338* | *\_\_-\_\_* *-*  | *37,7000* *-*  | *41,09* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *8* | *РН7-14-6* | *Укладання по перекриттю лаг з дощок**площею покриття пiдлоги понад 10 м2* | *100м2* | *1,09* | *8647,69**2937,84* | *\_\_-\_\_* *-*  | *9426* | *3202* | *\_\_-\_\_* *-*  | *53,6200* *-*  | *58,45* *-*  |
| *9* | *РН7-15-6* | *Улаштування пiд покриття пiдлоги основи**iз деpевностружкових плит площею**основи понад 20 м2* | *100м2* | *1,09* | *42201,54**2269,22* | *\_\_-\_\_* *-*  | *46000* | *2473* | *\_\_-\_\_* *-*  | *43,1000* *-*  | *46,98* *-*  |
| *10* | *РН7-23-4* | *Улаштування дощатих покриттiв**площею понад 10 м2* | *100м2* | *1,09* | *134328,50**4832,46* | *\_\_-\_\_* *-*  | *146418* | *5267* | *\_\_-\_\_* *-*  | *87,0400* *-*  | *94,87* *-*  |
| *11* | *РН7-31-1* | *Улаштування плiнтусiв дерев'яних* | *100м* | *1,29* | *8958,50**752,13* | *\_\_-\_\_* *-*  | *11556* | *970* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13,9000* *-*  | *17,93* *-*  |
| *12* | *ЕН11-39-3**К=1,15* | *Улаштування модульного гумового**спортивного покриття на клеї* | *100м2* | *1,09* | *90225,42**4752,09* | *\_\_-\_\_* *-*  | *98346* | *5180* | *\_\_-\_\_* *-*  | *80,5575* *-*  | *87,81* *-*  |
|   |   | СТЕЛЯ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *13* | *РН11-50-2* | *Вiдбивання штукатурки по цеглi та**бетону зi стель, площа вiдбивання в**одному мiсцi бiльше 5 м2* | *100м2* | *1,09* | *2607,86**2607,86* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2843* | *2843* | *\_\_-\_\_* *-*  | *52,9300* *-*  | *57,69* *-*  |
| *14* | *ЕН15-45-10**К=1,15* | *Поліпшене штукатурення вапняним**розчином по каменю i бетону стель вручну* | *100м2* | *1,09* | *12058,03**7997,66* | *128,89**108,62* | *13143* | *8717* | *140**118* | *130,9160**2,0437* | *142,7**2,23* |
| *15* | *ЕН15-182-2**К=1,15* | *Шпаклювання стель мінеральною**шпаклівкою "Сеrеzіt"* | *100м2* | *1,09* | *12592,86**6654,13* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13726* | *7253* | *\_\_-\_\_* *-*  | *115,4830* *-*  | *125,88* *-*  |
| *16* | *ЕН15-182-3**К=1,15* | *Додавати на 1 мм зміни товщини**шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* | *100м2* | *1,09* | *6871,25**1509,05* | *\_\_-\_\_* *-*  | *7490* | *1645* | *\_\_-\_\_* *-*  | *24,7020* *-*  | *26,93* *-*  |
| *17* | *РН12-49-6* | *Поліпшене фарбування**полівінілацетатними водоемульсійними**сумішами стель по збірних конструкціях,**підготовлених під фарбування* | *100м2* | *1,09* | *13748,58**2842,97* | *\_\_-\_\_* *-*  | *14986* | *3099* | *\_\_-\_\_* *-*  | *49,3400* *-*  | *53,78* *-*  |
|   |   | СТІНИ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *18* | *РН11-50-2* | *Вiдбивання штукатурки по цеглi та**бетону зi стін, площа вiдбивання в одному**мiсцi бiльше 5 м2* | *100м2* | *1,65* | *2607,86**2607,86* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4303* | *4303* | *\_\_-\_\_* *-*  | *52,9300* *-*  | *87,33* *-*  |
| *19* | *ЕН15-36-2**К=1,15* | *Полiпшене штукатурення цементно-**вапняним розчином по каменю стін вручну* | *100м2* | *1,65* | *11550,64**7542,08* | *104,03**80,93* | *19059* | *12444* | *172**134* | *116,4260**1,5228* | *192,1**2,51* |
| *20* | *ЕН15-182-1**К=1,15* | *Шпаклювання стін мінеральною**шпаклівкою "Сеrеzіt"* | *100м2* | *1,65* | *13517,25**5090,32* | *\_\_-\_\_* *-*  | *22303* | *8399* | *\_\_-\_\_* *-*  | *88,3430* *-*  | *145,77* *-*  |
| *21* | *ЕН15-182-3**К=1,15* | *Додавати на 1 мм зміни товщини**шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* | *100м2* | *1,65* | *6871,25**1509,05* | *\_\_-\_\_* *-*  | *11338* | *2490* | *\_\_-\_\_* *-*  | *24,7020* *-*  | *40,76* *-*  |
| *22* | *РН12-49-5* | *Поліпшене фарбування**полівінілацетатними водоемульсійними**сумішами стін по збірних конструкціях,**підготовлених під фарбування* | *100м2* | *1,08* | *12482,48**2525,48* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13481* | *2728* | *\_\_-\_\_* *-*  | *43,8300* *-*  | *47,34* *-*  |
|   |   | ІНШІ СУПУТНІ РОБОТИ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | РН17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 1,6 | 268,79268,79 | \_\_-\_\_ -  | 430 | 430 | \_\_-\_\_ -  | 5,2000 -  | 8,32 -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *24* | *РН17-5-2* | *Прокладання проводiв при схованiй проводцi* | *100м* | *1,6* | *5756,68**1589,34* | *\_\_-\_\_* *-*  | *9211* | *2543* | *\_\_-\_\_* *-*  | *28,2800* *-*  | *45,25* *-*  |
| 25 | РН17-4-5 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентнихламп | 100шт | 0,16 | 1268,341268,34 | \_\_-\_\_ -  | 203 | 203 | \_\_-\_\_ -  | 23,4400 -  | 3,75 -  |
| *26* | *РН17-11-2* | *Монтаж свiтильникiв* | *100шт* | *0,16* | *593431,60**12363,62* | *\_\_-\_\_* *-*  | *94949* | *1978* | *\_\_-\_\_* *-*  | *207,2000* *-*  | *33,15* *-*  |
| 27 | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,035 | 2244,282244,28 | \_\_-\_\_ -  | 79 | 79 | \_\_-\_\_ -  | 44,6800 -  | 1,56 -  |
| *28* | *РН6-13-1* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних**стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах* | *100 шт* | *0,01* | *9545,46**9530,09* | *\_\_-\_\_* *-*  | *95* | *95* | *\_\_-\_\_* *-*  | *184,3700* *-*  | *1,84* *-*  |
| *29* | *ЕН10-28-3**К=1,15* | *Заповнення дверних прорiзiв готовими**дверними блоками площею бiльше 3 м2 з**металопластику у кам'яних стiнах* | *100м2* | *0,035* | *733956,61**4109,00* | *\_\_-\_\_* *-*  | *25688* | *144* | *\_\_-\_\_* *-*  | *68,8620* *-*  | *2,41* *-*  |
| *30* | *РН12-41-4**заст.* | *Фарбування полівінілацетатними**водоемульсійними сумішами дерев'яних**панелей* | *100м2* | *0,46* | *17228,22**9159,28* | *\_\_-\_\_* *-*  | *7925* | *4213* | *\_\_-\_\_* *-*  | *158,9600* *-*  | *73,12* *-*  |
| *31* | *РН15-2-6**заст.* | *Демонтаж баскетбольних щитів* | *100шт* | *0,02* | *14713,59**14713,59* | *\_\_-\_\_* *-*  | *294* | *294* | *\_\_-\_\_* *-*  | *271,9200* *-*  | *5,44* *-*  |
| *32* | *РН15-27-3**заст.* | *Монтаж баскетбольних щитів* | *шт* | *2* | *19109,12**305,45* | *\_\_-\_\_* *-*  | *38218* | *611* | *\_\_-\_\_* *-*  | *5,0000* *-*  | *10* *-*  |
| *33* | *Е9-34-5**К=0,6; К=1,**15* | *Демонтаж обладнання (шведської стінки)* | *т* | *0,785* | *1139,65**1139,65* | *\_\_-\_\_* *-*  | *895* | *895* | *\_\_-\_\_* *-*  | *19,0992* *-*  | *14,99* *-*  |
| *34* | *Е9-34-5**К=1,15* | *Монтаж обладнання (шведської стінки,**волейбольних стійок)* | *т* | *0,825* | *408318,01**1899,42* | *\_\_-\_\_* *-*  | *336862* | *1567* | *\_\_-\_\_* *-*  | *31,8320* *-*  | *26,26* *-*  |
| 35 | С111-542варіант 2 | Мат-пазл (карімат) | м2 | 109 | 550,83 -  | \_\_-\_\_ -  | 60040 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 36 | РН20-36-1 | Очищення примiщень вiд смiття | 100т | 0,16101 | 16117,2016117,20 | \_\_-\_\_ -  | 2595 | 2595 | \_\_-\_\_ -  | 327,1200 -  | 52,67 -  |
| 37 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 16,101 | 80,3180,31 | \_\_-\_\_ -  | 1293 | 1293 | \_\_-\_\_ -  | 1,6300 -  | 26,24 -  |
| 38 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км | т | 16,101 | 101,84 -  | 101,8415,13 | 1640 |  -  | 1640244 | \_\_-\_\_0,2240 | \_\_-\_\_3,61 |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 1079225 | 102768 | 2668760 |   | 1809,9312,79 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 1079225 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 973789 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 103528 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 34904 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 75,5 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 7147 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **1114129** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **1114129** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **1898,22** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **110675** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |