|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт спортивного залу в ЗОШ №4 по вул. Шевченка 14 в м. Чернівці | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Капітальний ремонт спортивного залу в ЗОШ №4 по вул. Шевченка 14 в м. Чернівці** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальний ремонт спортивного залу в ЗОШ №4 по вул. Шевченка 14 в м. Чернівці** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 1114,129 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 1,89822 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 110,675 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,4 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “10 вересня” 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  | ПІДЛОГИ |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 1,29 | | 293,65  293,65 | \_\_-\_\_  - | | 379 | 379 | \_\_-\_\_  - | | 5,9600  - | | 7,69  - |
| 2 | | РН7-2-1 | Розбирання дощатих покриттiв пiдлог | 100м2 | 1,09 | | 2615,74  2615,74 | \_\_-\_\_  - | | 2851 | 2851 | \_\_-\_\_  - | | 53,0900  - | | 57,87  - |
| 3 | | РН7-1-2 | Розбирання лаг з дощок i брускiв | 100м2 | 1,09 | | 544,93  544,93 | \_\_-\_\_  - | | 594 | 594 | \_\_-\_\_  - | | 11,0600  - | | 12,06  - |
| *4* | | *РН7-2-8* | *Розбирання цементних покриттiв пiдлог* | *100м2* | *1,09* | | *3409,86*  *2753,12* | *656,74*  *242,33* | | *3717* | *3001* | *716*  *264* | | *50,8800*  *4,0710* | | *55,46*  *4,44* |
| *5* | | *РН7-17-6* | *Улаштування бетонної стяжки товщиною*  *20 мм площею понад 20 м2* | *100м2* | *1,09* | | *10057,21*  *3444,64* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *10962* | *3755* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *63,6600*  *-* | | *69,39*  *-* |
| *6* | | *РН7-17-10*  *К=16* | *На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки*  *з важкого бетону додавати до 100 мм* | *100м2* | *1,09* | | *28118,85*  *1740,18* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *30650* | *1897* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *32,1600*  *-* | | *35,05*  *-* |
| *7* | | *РН7-20-1* | *Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та*  *звукоiзоляцiї з плит або матiв*  *мiнераловатних або скловолокнистих* | *100м2* | *1,09* | | *13978,59*  *2144,75* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *15237* | *2338* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *37,7000*  *-* | | *41,09*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *8* | *РН7-14-6* | *Укладання по перекриттю лаг з дощок*  *площею покриття пiдлоги понад 10 м2* | *100м2* | *1,09* | *8647,69*  *2937,84* | *\_\_-\_\_*  *-* | *9426* | *3202* | *\_\_-\_\_*  *-* | *53,6200*  *-* | *58,45*  *-* |
| *9* | *РН7-15-6* | *Улаштування пiд покриття пiдлоги основи*  *iз деpевностружкових плит площею*  *основи понад 20 м2* | *100м2* | *1,09* | *42201,54*  *2269,22* | *\_\_-\_\_*  *-* | *46000* | *2473* | *\_\_-\_\_*  *-* | *43,1000*  *-* | *46,98*  *-* |
| *10* | *РН7-23-4* | *Улаштування дощатих покриттiв*  *площею понад 10 м2* | *100м2* | *1,09* | *134328,50*  *4832,46* | *\_\_-\_\_*  *-* | *146418* | *5267* | *\_\_-\_\_*  *-* | *87,0400*  *-* | *94,87*  *-* |
| *11* | *РН7-31-1* | *Улаштування плiнтусiв дерев'яних* | *100м* | *1,29* | *8958,50*  *752,13* | *\_\_-\_\_*  *-* | *11556* | *970* | *\_\_-\_\_*  *-* | *13,9000*  *-* | *17,93*  *-* |
| *12* | *ЕН11-39-3*  *К=1,15* | *Улаштування модульного гумового*  *спортивного покриття на клеї* | *100м2* | *1,09* | *90225,42*  *4752,09* | *\_\_-\_\_*  *-* | *98346* | *5180* | *\_\_-\_\_*  *-* | *80,5575*  *-* | *87,81*  *-* |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *13* | *РН11-50-2* | *Вiдбивання штукатурки по цеглi та*  *бетону зi стель, площа вiдбивання в*  *одному мiсцi бiльше 5 м2* | *100м2* | *1,09* | *2607,86*  *2607,86* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2843* | *2843* | *\_\_-\_\_*  *-* | *52,9300*  *-* | *57,69*  *-* |
| *14* | *ЕН15-45-10*  *К=1,15* | *Поліпшене штукатурення вапняним*  *розчином по каменю i бетону стель вручну* | *100м2* | *1,09* | *12058,03*  *7997,66* | *128,89*  *108,62* | *13143* | *8717* | *140*  *118* | *130,9160*  *2,0437* | *142,7*  *2,23* |
| *15* | *ЕН15-182-2*  *К=1,15* | *Шпаклювання стель мінеральною*  *шпаклівкою "Сеrеzіt"* | *100м2* | *1,09* | *12592,86*  *6654,13* | *\_\_-\_\_*  *-* | *13726* | *7253* | *\_\_-\_\_*  *-* | *115,4830*  *-* | *125,88*  *-* |
| *16* | *ЕН15-182-3*  *К=1,15* | *Додавати на 1 мм зміни товщини*  *шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* | *100м2* | *1,09* | *6871,25*  *1509,05* | *\_\_-\_\_*  *-* | *7490* | *1645* | *\_\_-\_\_*  *-* | *24,7020*  *-* | *26,93*  *-* |
| *17* | *РН12-49-6* | *Поліпшене фарбування*  *полівінілацетатними водоемульсійними*  *сумішами стель по збірних конструкціях,*  *підготовлених під фарбування* | *100м2* | *1,09* | *13748,58*  *2842,97* | *\_\_-\_\_*  *-* | *14986* | *3099* | *\_\_-\_\_*  *-* | *49,3400*  *-* | *53,78*  *-* |
|  |  | СТІНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *18* | *РН11-50-2* | *Вiдбивання штукатурки по цеглi та*  *бетону зi стін, площа вiдбивання в одному*  *мiсцi бiльше 5 м2* | *100м2* | *1,65* | *2607,86*  *2607,86* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4303* | *4303* | *\_\_-\_\_*  *-* | *52,9300*  *-* | *87,33*  *-* |
| *19* | *ЕН15-36-2*  *К=1,15* | *Полiпшене штукатурення цементно-*  *вапняним розчином по каменю стін вручну* | *100м2* | *1,65* | *11550,64*  *7542,08* | *104,03*  *80,93* | *19059* | *12444* | *172*  *134* | *116,4260*  *1,5228* | *192,1*  *2,51* |
| *20* | *ЕН15-182-1*  *К=1,15* | *Шпаклювання стін мінеральною*  *шпаклівкою "Сеrеzіt"* | *100м2* | *1,65* | *13517,25*  *5090,32* | *\_\_-\_\_*  *-* | *22303* | *8399* | *\_\_-\_\_*  *-* | *88,3430*  *-* | *145,77*  *-* |
| *21* | *ЕН15-182-3*  *К=1,15* | *Додавати на 1 мм зміни товщини*  *шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* | *100м2* | *1,65* | *6871,25*  *1509,05* | *\_\_-\_\_*  *-* | *11338* | *2490* | *\_\_-\_\_*  *-* | *24,7020*  *-* | *40,76*  *-* |
| *22* | *РН12-49-5* | *Поліпшене фарбування*  *полівінілацетатними водоемульсійними*  *сумішами стін по збірних конструкціях,*  *підготовлених під фарбування* | *100м2* | *1,08* | *12482,48*  *2525,48* | *\_\_-\_\_*  *-* | *13481* | *2728* | *\_\_-\_\_*  *-* | *43,8300*  *-* | *47,34*  *-* |
|  |  | ІНШІ СУПУТНІ РОБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | РН17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 1,6 | 268,79  268,79 | \_\_-\_\_  - | 430 | 430 | \_\_-\_\_  - | 5,2000  - | 8,32  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *24* | *РН17-5-2* | *Прокладання проводiв при схованiй проводцi* | *100м* | *1,6* | *5756,68*  *1589,34* | *\_\_-\_\_*  *-* | *9211* | *2543* | *\_\_-\_\_*  *-* | *28,2800*  *-* | *45,25*  *-* |
| 25 | РН17-4-5 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних  ламп | 100шт | 0,16 | 1268,34  1268,34 | \_\_-\_\_  - | 203 | 203 | \_\_-\_\_  - | 23,4400  - | 3,75  - |
| *26* | *РН17-11-2* | *Монтаж свiтильникiв* | *100шт* | *0,16* | *593431,60*  *12363,62* | *\_\_-\_\_*  *-* | *94949* | *1978* | *\_\_-\_\_*  *-* | *207,2000*  *-* | *33,15*  *-* |
| 27 | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,035 | 2244,28  2244,28 | \_\_-\_\_  - | 79 | 79 | \_\_-\_\_  - | 44,6800  - | 1,56  - |
| *28* | *РН6-13-1* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних*  *стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах* | *100 шт* | *0,01* | *9545,46*  *9530,09* | *\_\_-\_\_*  *-* | *95* | *95* | *\_\_-\_\_*  *-* | *184,3700*  *-* | *1,84*  *-* |
| *29* | *ЕН10-28-3*  *К=1,15* | *Заповнення дверних прорiзiв готовими*  *дверними блоками площею бiльше 3 м2 з*  *металопластику у кам'яних стiнах* | *100м2* | *0,035* | *733956,61*  *4109,00* | *\_\_-\_\_*  *-* | *25688* | *144* | *\_\_-\_\_*  *-* | *68,8620*  *-* | *2,41*  *-* |
| *30* | *РН12-41-4*  *заст.* | *Фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами дерев'яних*  *панелей* | *100м2* | *0,46* | *17228,22*  *9159,28* | *\_\_-\_\_*  *-* | *7925* | *4213* | *\_\_-\_\_*  *-* | *158,9600*  *-* | *73,12*  *-* |
| *31* | *РН15-2-6*  *заст.* | *Демонтаж баскетбольних щитів* | *100шт* | *0,02* | *14713,59*  *14713,59* | *\_\_-\_\_*  *-* | *294* | *294* | *\_\_-\_\_*  *-* | *271,9200*  *-* | *5,44*  *-* |
| *32* | *РН15-27-3*  *заст.* | *Монтаж баскетбольних щитів* | *шт* | *2* | *19109,12*  *305,45* | *\_\_-\_\_*  *-* | *38218* | *611* | *\_\_-\_\_*  *-* | *5,0000*  *-* | *10*  *-* |
| *33* | *Е9-34-5*  *К=0,6; К=1,*  *15* | *Демонтаж обладнання (шведської стінки)* | *т* | *0,785* | *1139,65*  *1139,65* | *\_\_-\_\_*  *-* | *895* | *895* | *\_\_-\_\_*  *-* | *19,0992*  *-* | *14,99*  *-* |
| *34* | *Е9-34-5*  *К=1,15* | *Монтаж обладнання (шведської стінки,*  *волейбольних стійок)* | *т* | *0,825* | *408318,01*  *1899,42* | *\_\_-\_\_*  *-* | *336862* | *1567* | *\_\_-\_\_*  *-* | *31,8320*  *-* | *26,26*  *-* |
| 35 | С111-542  варіант 2 | Мат-пазл (карімат) | м2 | 109 | 550,83  - | \_\_-\_\_  - | 60040 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 36 | РН20-36-1 | Очищення примiщень вiд смiття | 100т | 0,16101 | 16117,20  16117,20 | \_\_-\_\_  - | 2595 | 2595 | \_\_-\_\_  - | 327,1200  - | 52,67  - |
| 37 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 16,101 | 80,31  80,31 | \_\_-\_\_  - | 1293 | 1293 | \_\_-\_\_  - | 1,6300  - | 26,24  - |
| 38 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км | т | 16,101 | 101,84  - | 101,84  15,13 | 1640 | - | 1640  244 | \_\_-\_\_  0,2240 | \_\_-\_\_  3,61 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1079225 | 102768 | 2668  760 |  | 1809,93  12,79 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1079225 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 973789 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 103528 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 34904 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 75,5 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 7147 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1114129** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **1114129** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1898,22** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **110675** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |