|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Складові завдання** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
|  | **Локальний кошторис 2-1-1 на замощення** |  |  |
| 1. | Улаштування вирівнювальних шарів основи із гравійно-піщаної суміші автогрейдером | м3 | 63,32 |
| 2. | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу | м3 | 442,2902 |
| 3. | Улаштування вирівнюючи шарів основи із відсіву | м3 | 44,22902 |
| 4. | Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском | м2 | 442,2902 |
| 5. | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм | м | 107 |
| 6. | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 192 |
|  | Локальний кошторис 2-1-3 на спортивний майданчик  Розділ 1. Спортивний майданчик |  |  |
| 7. | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт (80к.с.) за 1 прохід | м2 | 800 |
| 8. | Улаштування вирівнюючи шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 40 |
| 9. | Улаштування нижнього шару двошарової основи із щебеню за товщини 15 см | м2 | 800 |
| 10. | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1-27-13-3 до товщ 10 см | м2 | 800 |
| 11. | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 800 |
| 12. | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1-27-13-3 до товщ 20 см | м2 | -800 |
| 13. | Улаштування вирівнювальних шарів основи із гран відсіву автогрейдером | м3 | 40 |
| 14. | Улаштування покриття стадіону штучногою травою | м2 | 800 |
| 15. | Улаштування засипного шару з відсіву кварцового та засипного грануляту | м3 | 16 |
|  | Розділ 2. Огорожа |  |  |
| 16. | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною да 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | м3 | 7,5 |
| 17. | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М100), крупність заповнювача 20-40мм | м3 | 4,4 |
| 18. | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення | м3 | 14,12 |
| 19. | Улаштування залізобетонного фундаменту ФБ1 | м3 | 11,9 |
| 20. | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,285 |
| 21. | Установлення металевої сітчатої огорожі | м | 119 |
|  | **РАЗОМ:** |  | **2 500 000 грн.** |